12 gombos Kódtasztatúra telepítése.  
  
A gyári kód megváltoztatása egy ön által kitalált 8 karakterből álló kódra:

1.       Nyomjuk meg a „0” gombot és tartsuk is lenyomva, egy időben vele pedig a „<” gombot.

2.       Ezen lépés után a gyári kódot (vagy ha már tanítva volt akkor a jelenlegit) üssük be „1 1 **<”**

3.       Következő lépésként az új kódot üsse be (pl „1 2 3”) majd a „<” nyilat.

4. Majd újra erősítse meg az új kódot (pl 1 2 3) és üsse be a  „<” nyilat.

5.       Ha sikerrel jártunk a kódtasztatúra egyszer egy hosszabbat sípol.

A kódtasztatúra feltanítása:

Starset termék vezérlésben található „Code”; „Learn” gomb megnyomása után a kódtasztatúrán beállított kódot üssük be majd ezt még egyszer ismételjük meg. Ekkor a kódtasztatúra feltanításra került melyet hosszú síppal jelez a szerkezet.  
A kódtasztatúra 2 csatornás. A kódbeállítás és tanítás esetén mindig a nyilak („<”; „>”) határozzák meg mely csatornát használjuk. A első csatorna gyári kódja 11<. A másik csatorna gyári kódja 22>.