**Starset-C220Y toló-úszó kapunyitó előkábelezése**

****

Kapu súlya maximum 800Kg-os lehet.

Az ügyfélnek a fentiek szerint elő kell kábelezni a helyszínt.

A beépítés feltétele,  a szárnyak nyitott és zárt állapotban lévő ütközőjének(bosszantójának) megléte, valamint a szárny stabil görgőkön való rögzítettsége, minek eredményeként a szárny kézzel is könnyedén mozgathatók és nem hajlik csavarodik!!

A szerelés díja tartalmazza, előkábelezett helyre a motor felhelyezését, bekötését, az infrák rögzítését bekötését, a távirányítók felprogramozását, a vezérlés bekötését, a vevő bekötését a vezérlésbe, a fogaslécek felhelyezését.

 Ha kérdése merül fel kérem ne habozzon jelezni.

**Csillag Garázskapu - STARSET Kft.**
(központi iroda és bemutató terem)
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. (Vállalkozói park)
Tel.:+36-20-248-2687
Email: info@csillaggarazskapu.hu
Honlap cím: <http://www.csillaggarazskapu.hu>
Nyitva tartás: H-P: 9.00.-17.00.-ig.